
**项目七 Shell编程**

# 【项目介绍】

在统信UOS操作系统中，Shell不仅是常用的命令解程程序，还是高级编程语言。用户可以通过编写Shell程序来完成大量自动化的任务。Shell 可以互动地解释和执行用户输入的命令，也可以用来进行程序设计。它提供了定义变量和参数的手段以及丰富的程序控制结构。

# 【知识图谱】



# 任务 1 Shell编程基础

## 【任务描述】

本任务主要是带大家去掌握Shell编程基础，例如变量、父子Shell、运算符。通过本任务的学习，大家要掌握Shell脚本的基本知识。

## 【知识储备】

（1）Shell命令：例如export、echo、exit、pwd、return

（2）Linux命令：例如date、rm、mkdir

（3）文本处理功能：例如awk、cut、sed、grep

小贴士：

shell补充的快捷键

ESC+T：调换光标前的两个单词

## 7.1.1 Shell编程---变量

在统信UOS操作系统中，使用Shell Script来编写程序时，要掌握Shell变量、Shell运算符、Shell流程控制语句等相关变量、运算符、语法、语句。Shell变量是Shell传递数据的一种方式，用来代表每个取值的符号名，当Shell Script需要保存一些信息，如一个文件名或一个数字时，会将其存放在一个变量中。

Shell 变量的设置规则如下：

1. 变量名称可以由字母、数字和下画线组成，但是不能以数字开头，环境变量名称建议采用大写字母，用于区分。
2. 在bash中，变量的默认类型都是字符串型，如果要进行数值运算，则必须指定变量类型为数值型。
3. 变量用“=”连接值，等号两侧不能有空格。
4. 如果变量的值有空格，则需要使用单引号或者双引号将其括起来。

有效的Shell变量名示例如下:

1. USERNAME
2. LD\_LIBRARY\_PATH
3. \_var
4. var1

无效的变量名示例如下:

1. ?var=123
2. User\*name=yantaol

Shell 中的变量分为环境变量、位置参数变量、预定义变量和用户自定义变量，从变量的作用域角度分为全局变量和局部变量，可以通过 set命令查看系统中的所有变量。

（1）环境变量用于保存与系统操作环境相关的数据，如HOME、PWD、SHELL、 USER等。

（2）位置参数变量主要用于向脚本中传递参数或数据，变量名不能自定义，变量的作用固定。

（3）预定义变量是 Shell 中已经定义好的变量，变量名不能自定义，变量的作用也是固定的。

（4）用户自定义变量以字母或下画线开头，由字母、数字或下画线组成，大小写字母的含义不同，变量名长度没有限制。

1. **变量使用**

习惯上使用大写字母来命名变量，变量名以字母或下画线开头，不能以数字开头。在使用变量时，要在变量名前面加上“$”。

1. 变量赋值“=”



1. 使用单引号和双引号的区别



图1：双引号的作用




图2：单引号的作用

综合图1、2不难看出单引号的内容会被全部输出，但是双引号中的内容会有所变化，因为双引号会对其中的特殊符号进行转义。


1. 列出本地定义的Shell变量“set”

C:\Users\Zahi\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1657688033798.png

1. 显示所有的环境变量env



1. 显示指定的环境变量printenv



其中printenv在不添加参数的条件下跟env功能上是一致的。

1. 撤销变量“unset”



注意：如果我们申明的变量是一个静态的变量(只读变量)，那么我们就不能用unset命令来进行撤销



1. **环境变量**

用户自定义变量只在当前的Shell中生效，而环境变量会在当前Shell及其所有的子Shell中生效。如果将环境变量写入相应的配置文件，则这个环境变量将会在所有的Shell中生效。

1. **位置参数变量**

$n：$0代表命令本身，$1-9代表接收的第 1-9个参数，10 及以上需要用{}括起来。

例如${10}代表接收的第10个参数。

$\*：代表接收所有参数，将所有的参数看作一个整体。

$@：代表接收所有参数，将每个参数都区别对待。

$#：代表接收的参数的个数。

1. **预定义变量**

预定义变量是在Shell中已经定义的变量，和默认环境变量有些类似，但不同的是预定义变量是不能重新定义的，用户只能根据Shell的定义来使用这些变量。预定义变量及其功能如下表7.1所示。

**表7.1 预定义变量及其功能说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 预定义变量 | 功能说明 |
| $ | 最后一次执行的命令的返回状态。如果这个变量的值为0就证明上一条命令是执行正确的；如果这个变量的值不是0，则证明上一条执行的是错误的 |
| $$ | 当前进程的进程号 |
| $! | 后台运行的最后一个进行的进程号 |

## 7.1.2 Shell编程---父子Shell

在Shell环境内嵌套一个Shell，那么第一个Shell就是新开Shell的父Shell，而新开的Shell就是第一个Shell的子Shell。子Shell和父Shell最大的区别就是，环境变量的集成关系，如在子环境设置的当前变量，父环境变量是不可见的。

1. **父Shell**

父 Shell 是用于登录某个远程主机或虚拟控制器终端或在 GUI 中运行终端仿真器时所启动的默认的交互式 Shell 。

source script # 在当前 Shell 执行 script 文件

. script # 在当前 Shell 执行 script 文件

1. **子 Shell（subshell）**

子 Shell 是父 Shell 进程调用了 fork() 函数，在内存中复制出一个与父 Shell 进程几乎完全一样的子进程。

* 子 Shell 继承了父 Shell 的所有环境变量（包括全局和局部变量）
* 可以通过环境变量 BASH\_SUBSHELL（其值表明子 Shell 的嵌套深度）判断是第几层子 Shell（0 说明当前 Shell 不是子 Shell）

`command[;command...]` # command 在子 Shell 中执行

( command[;command...] ) # command 在子 Shell 中执行（可嵌套）

command1 | command2 # command1 和 command2 都在子 Shell 中运行

1. **子Shell从父Shell继承得来的属性如下：**

* 当前工作目录
* 环境变量
* 标准输入、标准输出和标准错误输出
* 所有已打开的文件标识符
* 忽略的信号

1. **子Shell不能从父Shell继承的属性，归纳如下：**

* 除环境变量和.bashrc文件中定义变量之外的Shell变量
* 未被忽略的信号处理

## 7.1.3 Shell编程---运算符

Shell支持很多的运算符，其中就包括算术运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符、逻辑运算符和文件测试运算符等等。

1. **算数运算符**

原生的bash是不支持间的数学运算的，但是可以通过其他的命令来完成，比如awk和expr，其中expr是比较常见的。expr是一个表达式计算命令，可以用它来完成表达式的求值操作。

列如，需要求两个数的求和，编写add.sh脚本：



add.sh脚本运算结果

小提示：脚本执行的方式

第一种：采用bash+脚本相对路径或绝对路径

sh test.sh

第二种：采用脚本绝对路径或相对路径直接运行(需要赋予文件执行权限）

./test.sh

第三种：采用source或. +脚本相对路径或绝对路径

source ./test.sh 或 . ./test

其中add.sh内容如下：




add.sh脚本内容

注意：add.sh的第一行#!是必须要填写的不能省略，表达式和运算符之间必须要有空格，脚本中“3 + 3” 不能写成“3+3”，这个跟大多数的编程有些不一样，同时完整的表达式是要加反引号（``）不是单引号（’’）。

算数运算符有以下几种：


1. +（加），如`expr $A + $B`。
2. -（减），如`expr $A - $B`。
3. \*（乘），如`expr $A \* $B`。
4. /（除），如`expr $A / $B`。
5. =（赋值），如A=$B表示将变量B赋值给A。
6. ==（等于），用于比较两个数字，相等则返回true。
7. ！=（不等），用于比较两个数字，不相等则返回true。
8. %（取余），如`expr $A % $B`。

我们可以运用上述算术运算符进行加减乘除综合运算，相关命令如下：



zhys.sh脚本运算结果

其中zhys.sh内容如下：

****

zhys.sh脚本

1. **关系运算符**

关系运算符只支持数字，不支持字符串，除非字符串的值是数字。

常用的关系运算符如表7.1所示：假设A=10，B=20

**表7.1：常用的关系运算符**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运算符 | 功能说明 | 举例 |
| -eq | 检测两个数是否相等，相等则返回true | [ $A –eq $B] 返回true |
| -ne | 检测两个数是否不相等，不相等则返回true | [ $A –ne $B] 返回true |
| -gt | 检测运算符左边的数是否大于运算符右边的数，如果是则返回true | [ $A –gt $B] 返回true |
| -lt | 检测运算符左边的数是否小于运算符右边的数，如果是则返回true | [ $A –lt $B] 返回true |
| -ge | 检测运算符左边的数是否大于等于运算符右边的数，如果是则返回true | [ $A –ge $B] 返回true |
| -le | 检测运算符左边的数是否小于等于运算符右边的数，如果是则返回true | [ $A –le $B] 返回true |

我们可以运用关系运算符完成运算，相关命令如下：


1. 等于运算脚本如下：




运算结果：



1. 不等于运算脚本如下



运算结果：



大于运算脚本如下：

小于运算脚本如下：

大于等于运算脚本如下：

小于等于运算脚本如下：

1. **布尔运算符**

常用的布尔运算符如表7.2所示：

**表7.2 常用的布尔运算符**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运算符 | 功能说明 | 举例 |
| -a | 与运算，两个表达式都为true时，则返回true | [ $A –lt 20 -a $B –gt 10] 结果为:true |
| -o | 或运算，两个表达式只要其中一个为true时，则返回true | [ $A –lt 20 -o $B –gt 10] 结果为:true |
| ! | 非运算，表达式结果为true时，返回false | [ !true] 结果为：false |

1. **字符串运算符**

常用字符串运算符如表4.3所示

**表7.3 常用的字符串运算符**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运算符 | 功能说明 | 举例 |
| = | 检测两个字符是否相等，相等则返回true | [ $A = $B ]返回结果false |
| != | 检测两个字符是否不相等，不相等则返回true | [ $A != $B ]返回结果true |
| -z | 检测字符串长度是否为0，为0则返回true | [ -z $B ]返回结果false |
| -n | 检测字符串长度是否不为0，不为0则返回true | [ -n “$B” ]返回结果false |
| $ | 检测字符串长度是否为空，不为空则返回true | [ $B ]返回结果true |

1. **逻辑运算符**

常用的逻辑运算符如表7.4所示

**7.4常用的逻辑运算符**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运算符 | 功能说明 | 举例 |
| && | 逻辑与 | [ &A –lt 50 && $Y –gt 50]返回true |
| || | 逻辑或 | [$A –lt 50 || $B –gt 50] 返回true |

1. **文件测试运算符**

常用的文件测试运算符如表7.5所示

**7.5常用的逻辑运算符**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运算符 | 功能说明 | 举例 |
| -b file | 检测文件是否为块设备文件，如果是，返回true | [ -b $file ]返回 false |
| -c file | 检测文件是否为字符设备文件，如果是，返回true | [ -c $file ]返回 false |
| -d file | 检测文件是否为目录文件，如果是，返回true | [ -d $file ]返回 false |
| -f file | 检测文件是否为普通文件，如果是，返回true | [ -f $file ]返回 true |
| -g file | 检测文件是否设置了SGID位，如果是，返回true | [ -g $file ]返回 false |
| -k file | 检测文件是否设置粘滞位，如果是，返回true | [ -k $file ]返回 false |
| -p file | 检测文件是否为有名管道，如果是，返回true | [ -p $file ]返回 false |
| -u file | 检测文件是否为SUID位，如果是，返回true | [ -u $file ]返回 false |
| -r file | 检测文件是否可读，如果是，返回true | [ -r $file ]返回 true |
| -w file | 检测文件是否可写，如果是，返回true | [ -w $file ]返回 true |
| -x file | 检测文件是否执行，如果是，返回true | [ -x $file ]返回 true |
| -s file | 检测文件是否为空，如果是，返回false | [ -s $file ]返回 true |
| -e file | 检测文件是否存在，如果是，返回true | [ -e $file ]返回 true |

1. **$()和``**

在Shell中，$()和``是可以用于命令替换。

采用如上这两种方式都可以获得内核的版本号，但是也有其各自的优缺点。

1. $（）的优点和缺点

优点:输入直观，不容易输入错误

缺点:不是所有的Shell都支持$()


1. ``的优点和缺点

优点:``基本上是可以在所有的Shell中使用的。

缺点:``很容易输入错误


1. **${}**

${}可用于变量替换，一般情况下，$VAR与${VAR}没有什么不同，但是后者能准确的定位变量名称的范围。举例：




以上准本是将$A的结果替换出来的，之后在将B拼接在$A后面。但是结果如上图所示。

但是我们使用$A就不会出现上述的情况。



1. **$[]和$(())**

在$[]和$(())的作用的相似的，都可以用于数学的运算，支持加、减、乘、除、取余的运算，但是需要注意的是，bash只能进行整数的运算，浮点数是被当做字符串进行处理的。如下：



1. **[]**

[]为test命令的另一种形式，但使用时要注意以下几点。

1. 必须在其左括号的右侧和右括号的左侧各加一个空格，否则会报错。
2. test命令使用标准的数学比较符号来表示字符串的比较，而[]使用文体符号来表示数值的比较。
3. 大于符号或小于符号必须要进行转义，否则会被理解成重定向操作。
4. **(())和[[]]**

(())和[[]]分别是[]针对数学比较表达式和字符串表达式的加强版。

[[]]增加了模式匹配特效。（（））不需要再将表达式中的大于或小于符号转义，其除了可以使用标准的算术运算符外，还增加了一下运算符：a++（后增）、a--（后减）、++a（先增）、--a（先减）、！（逻辑反）、~(位求反)、\*\*（幂运算）、<<(左位移)、>>(右位移)、&(位布尔与)|(位布尔或)&&(逻辑与)||(逻辑或)

## 【任务实施】

## 7.1.4 创建并管理变量

1. 定义变量

在我们定义变量的时候我们一般使用“=”来定义一个变量，通过如下的方式我们创建了一个变量，同时给它赋予了数字10为它的值。

C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1658478995637.png

1. 撤销变量

在我们定义变量的时候我们如果不需要这个变量那么我们就需要撤销这个变量，我们可以通过unset来对已经存在的变量进行撤销

C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1658479179310.png


1. 定义静态变量

如果我们需要一个常量，也就是一个不能随时更改的变量，那么我们需要用到readonly，

下面我们就利用readonly来创建一个常量。




注意，readonly是不能采用unset来进行撤销的。



1. 输出变量

上面都是用来创建或撤销变量的，那我们如何来查看变量呢？这里需要用到echo这个基础指令。



上面A是我们创建的一个只读变量值为10。

## 【任务回顾】

【知识点总结】

1. Shell 中的变量分为环境变量、位置参数变量、预定义变量和用户自定义变量，从变量的作用域角度分为全局变量和局部变量。
2. Shell运算符，主要讲解了算术运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符、逻辑运算符、文件测试运算符、$()和``、$[]和$(())、${}、[]、（（））、[[]]。

【思考与练习】

1. 执行Shell脚本有哪几种方式？
2. Shell编程支持哪几种变量类型？
3. 可以使用（ ）命令对Shell变量进行算术运算。

A．Read B.expr C.export D.echo

1. Shell Script 通常使用（ ）符号作为脚本的开始。
2. # B.$ C.@ D.#!

# 任务 2 Shell语法进阶

## 【任务描述】

本任务主要是带大家去掌握Shell编程的分支结构、循环结构，这两种结构在编程中最为常见，同时也是必不可少的两个部分，通过本次任务学习，大家一定要去体会if的单双分支和循环的魅力。

## 【知识储备】

（1）Shell关键字：例如if...else、for do...done

（2）控制流语句：例如 if.….then.….else或执行重复操作的 Shell 循环。

## 7.2.1 Shell编程---分支结构

Shell流程分支控制语句可以使用单分支if条件语句、多分支if条件语句和case语句。下面进行分别举例。

1. **单分支if条件语句**


其语法格式如下：

if [ 条件语句 ];then

执行程序 #当条件语句成立时执行

fi #结束语句

例如：判断输入的成绩是否合格，大于等于60则判定成绩合格



执行结果如下：



注意：方括号跟条件语句之间要有空格，then可以换行写，这样就不需要再有方括号后面加“;”

1. **多分支if条件语句**

其语法格式如下：

If [ 条件语句1 ];then

执行程序

elif [ 条件语句2 ];then # elif 其实是 else if的缩写

执行程序

……

else

执行程序 #当所有条件都不成立的时候，最后执行的程序

Fi

例如：判断输入的成绩是否合格，大于等于60则判定成绩合格反之则为不合格



运行结果如下：



1. **case语句**

case语句相当于一个多分支的if条件语句，case变量的值用来匹配多个value值，等匹配到对应的value值时，则执行相对应的程序，直到遇到“；；”为止，case语句以esac作为结束符。

其语法格式如下：

case 值 in

value1)

执行程序1

；；

value2 )

执行程序2

；；

……


valuen )

执行程序n


；；

Esac

如下面例子：



执行结果如下：



## 7.2.2 Shell编程---循环结构

Shell提供的循环结构有3中，分别为：for、while、util。

1. **for循环语句**

for循环语句用于在一个列表中执行有限次数的命令。for命令后跟一个自定义的变量、一个关键字in和一个字符串列表。第一次执行for循环语句的时候，字符串列表中的第一个字符会赋值给自定义变量，同时执行循环体，知道遇到done语句；第二次执行for循环语句的时候，会将字符串列表中的第二个字符赋值给自定义的变量，以此类推，知道字符串列表遍历完毕。

其语法格式如下：


for 变量 [ in 列表]

do


执行语句

done

例如，按照顺序输出列表中的数字。



执行结果如下：



1. **while循环语句**

while循环用于不断地执行一系列命令，一直到测试条件为false。

其语法格式为：


whiel 条件语句

do


执行语句

done

例如，利用while循环求1到50的和：



执行结果如下：



1. **until循环语句**

until循环语句和while循环语句类似，区别在于util循环语句在条件为true的时候退出循环，反之则一直在循环体里面。我们while循环语句是当条件为false的时候推出循环体，反之一直在执行循环。

其语法格式如下：


util 条件语句

do


执行语句

done

例如，利用until循环求的1-50的总和：



执行结果如下：




## 【任务实施】

## 7.2.3 项目实训：使用VM工具快速完成Shell脚本编程

第一步：利用vim命令打开一个 Shell脚本,如果脚本不存在则创建一个新的脚本。




第二步：回车之后会进入脚本编辑界面，我们需要在文本编辑器里第一行输入#！/bin/bash，在输入之前编辑器无法输入任何信息需要我们按“i”在光标处插入才可以进行输入。



注意：第一行的内容指定了shell脚本解释器的路径，而且这个指定路径只能放在文件的第一行。第二行到第四行都是起到一个介绍作用，作用不如第一行。



之后我们就可以在编辑器里面写我们的第一个脚本了！



脚本编写完成我们只需要按“esc”进入命令模式之后再 shift+“:”进入底行编辑模式输入 wq保存退出！这样我们第一个脚本文件就编写完成了。


最后就是我们执行我们的脚本文件，脚本文件的执行有多种，这个在这个任务里面有提到过，不清楚的可以在前面进行翻阅。

C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1658585140331.png

出现这种情况是因为你没有执行权限所以在执行之前我们需要添加执行权限x，添加权限需要我们 用到chmod指令。

C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1658585235817.png

添加完毕之后我们执行脚本。



至此我们的脚本编写流程就全部完毕。

## 【任务回顾】

【知识点总结】

1. Shell流程分支控制语句，主要讲解了单分支if条件语句、多分支if条件语句、case语句。
2. Shell流程循环控制语句，主要讲解了for循环语句、while循环语句、until循环语句。

【思考与练习】

1. ( )不是Shell的循环控制结构。

A．for B.while C. switch D.until

1. 简述条件语句if和case之间的区别。
2. 编写Shell程序，分别利用for、while、until实现从整数1到100的和。

# 项目总结

本项目包含了4个部分


1. Shell变量，主要讲解了变量的使用、环境的变量、位置参数变量、预定义变量。
2. Shell运算符，主要讲解了算术运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符、逻辑运算符、文件测试运算符、$()和``、${}、$[]和$(())、[]、(())和[[]]。
3. Shell流程分支控制语句，主要讲解单分支和多分支if条件语句、case语句。
4. Shell流程循环控制语句，主要讲解了三种循环语句，for循环语句、while循环语句、until循环语句。

**项目十二 网络管理**

# 【项目介绍】

本项目主要介绍分为三大模块，网络基础设置、网络管理基础、网络管理进阶，其中网络基础设置主要介绍计算机网络中的基础知识，网络管理基础讲到两个知识点：connection修改、device管理，这两个知识点是需要我们掌握的，最有一个是进阶的教程，主要涉及到利用nmtui来编辑连接、启动连接、设置主机名等操作，从网络诊断中学习常用的网络诊断工具，从网络下载我们可以学习如何利用命令的形式下载软件。

# 【项目框架】



# 任务 1 网络基础设置

## 【任务描述】

本任务主要目的是带领大家学习计算机网络的基本知识，比如计算机网络的分类有几种？我们平时所讲的IP地址是什么？域名在这里面扮演的什么角色？子网和子网掩码到底是什么？网关就是我们常说的192.168.1.1？以及目前经常提到的IPV6，它跟我们的IPV4到底什么意思？

## 【知识储备】

1. 计算机网络分类：
   1. 范围分类：局域网、城域网、广域网
   2. 交换方式分类：电路交换网、分组交换网、报文交换网、信元交换网
   3. 用途交换：公用网、专用网
   4. 连接范围分类：互联网、专用网

## 12.1.1 计算机网络的分类

1. **按照网络的覆盖范围进行分类**

从网络的覆盖范围进行分类的话，计算机网络可以被分为局域网、广域网和城域网。

1. 局域网

局域网是指在局部区域范围内将计算机、外设和通信设备通过高速通信线路互相连起来的网络系统。常见于各类校园或企业内。

局域网所覆盖的区域范围相对较小，一般为几米甚至十几公里，但是其连接速率较高。

局域网在计算机数量配置上没有太多的限制，少的可以两台，多的可多达上千台。常见的局域网有以太网。

局域网是我们最常见、应用最为广泛的一种网络，其主要特点是覆盖范围较小，用户数量少，配置灵活，速度快，误码率低。

1. 广域网

广域网也被称之为远程网，所覆盖的地理范围可从几十平方公里到几千平方公里，它可以将不同城市或不同国家之间的局域网互联起来。

广域网是由终端设备、结点交换设备和传送设备组成的，设备间的连接通常是租用电话线或用专线建造的。

1. 城域网

城域网的覆盖范围是在局域网与广域网之间，一般来说，是将一个城市范围内的计算机互联，这种网络的连接距离约为10到100公里。

城域网在范围上可以说是局域网的延伸，连接的计算机数量更多。

1. **从网络的交换方式进行分类**

从网络的交换方式进行分类，计算机网络可以分为电路交换网、报文交换网、分组交换网和信元交换网。

1. 电路交换网

电路交换与传统的电话转接方式相似，就是在两台计算机相互通信的时候，使用一条实际的物理链路，在通信过程中自始至终使用这条线路进行信息传输，直至其传输完毕。

1. 报文交换网

报文交换网的原理有点类似于电报，转接交换机实现将接收的信息予以存储，当所需要的线路空闲时，再将该类信息转发出去。这样就可以充分利用线路的空闲，减少“拥塞”，但是由于不是及时发送，显然增加了延时。

1. 分组交换网

通常一个报文所包含的数据量较大，转接交换机，需要有较大容量的存储设备，而且需要的线路空间时间也较长，实时性差。因此，又提出分组交换，即把每个报文分成有限长度的小分组，发送和交换均以分组为单位，接收端把收到的分组再拼装成一个完整的报文。

1. 信元交换网

随着线路质量和速度的提高，有新的交换设备和网络技术的出现，以及人们对视频、话音等多媒体信息传输的需求，所以在分组交换的基础上又发展了信元交换。

信元交换是异步传输模式中采用的交换方式。

1. **从网络的使用用途进行分类**

从网络的使用用途进行分类，计算机网络可分为公用网和专用网。

1. 公用网

公用网也称之为公众网或公共网，是指由国家的电信公司出资建造的大型网络，一般地都由国家政府电信部门管理和控制，网络内的传输和转接装置可提供给任何部门和单位使用。公用网属于国家基础设施。

1. 专用网

专用网是指一个政府部门或一个公司组建经营的，仅供本部门或单位使用，不向本单位外的人提供该服务的网络。

1. **从网络的连接范围进行分类**

从网络的连接范围进行分类，计算机网络可以分为互联网、内联网和外联网。

1. 互联网

互联网是指将各种网络连接起来形成的一个大系统，在该系统中，任何一个用户都可以使用网络的线路或资源。

1. 内联网

内联网是基于互联网的TCP/IP协议，使用WWW工具，采用防止入侵的安全措施，为企业内部服务，并有链接互联网功能的企业内容网络。

内联网是根据企业内部的需求设置的，它的规模和功能是根据企业经营和发展的需求而确定的。可以说，内联网是互联网更小的版本。

1. 外联网

外联网是指基于互联网的安全专用网络，其目的在于利用互联网把企业和其贸易伙伴的内联网安全地互连起来，在企业和其贸易伙伴之间共享信息资源。

## 12.1.2 IP地址、域名

1. IP地址

IP地址是用来区分同一个网络中的不同主机的唯一标识。在网络中的主机要与其它机器通信就必须有一个IP地址，因为在网络中传输的数据包必须携带一个目的IP地址和源IP地址，路由器依靠此信息为数据包选择路由。IP地址可以为32位（IPv4，4字节）或128位（IPv6,16字节），通常IPv4地址使用点分十进制表示，例如：192.0.2.235。

IP地址由网络号和主机号两部分组成，其中网络号的位数直接决定可以分配的网络数，主机号的位数则决定网络中最大的主机数。由于整个互联网包含的网络规模不太固定，因此IP地址空间被划分位不同的类别，每一类具有不同的网络号位数和主机号位数。

IP地址共分为5类，分别为A、B、C、D、E类。

A类IP地址，即在IP地址的 4段号码中，第1段号码为网络号码，剩下的3段号码为本地计算机的号码。如果用二进制数表示IP地址，则A类IP地址由1字节的网络地址和3字节的主机地址组成。也就是说，A 类 IP地址中网络标识的长度为 8位，主机标识的长度为24位。A类IP地址的范围为1.0.0.1到 127.255.255.254（二进制表示为 00000001 00000000 00000000 00000001 ~ 01111111 11111111 11111111 11111110），最后一个地址为广播地址。

因此A类网络数量较少，有126（27-2）个，每个网络可以容纳主机数为 1677721

（224-2）台。

B类I地址，即在IP 地址的 4 段号码中，前2段号码为网络号码。如果用二进制专示IP 地址，则 B类I地址由2字节的网络地址和2字节主机地址组成，也就是说，B类IP地址中网络标识的长度为16位，主机标识的长度为16位。B类I地址范围为 128.0.0.1到 191.255.255.254（二进制表示为 10000000 00000000 00000000 00000001 ~ 1011111 11111111 11111111 11111110)。

因此B类网络有16383（214-1）个，每个网络可以容纳 65534（216-2）台主机。

C类IP地址，即在IP地址的 4 段号码中，前3段为网络号码，剩下的1段为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址，则C类IP地址由3字节的网络地址和1字节主机地址组成，也就是说，C类IP 地址中网络标识的长度为 24位，主机标识的长度为8位。C类IP地址范围为 192.0.0.1 到223.255.255.254（二进制表示为 11000000 000000 00000000 00000001 ~ 11011111 11111111 11111111 11111110).

因此C类网络有 2097152（221-1〕个，每个网络最多可容纳254（28-2）台主机。

D类IP地址被称为多播地址或组播地址。组播地址被用来一次寻址一组计算机，即组播地址标识共享同一协议的一组计算机，其范围224.0.0.0 到239.255.255.255。

E类IP地址不分网络号和主机号，其范围为240.0.0.0到247.255.255.255。E类地址的第一个字节的前五位固定为1110。E类地址目前为保留状态，供以后使用。

需要主要的是x.x.x.0与x.x.x.255不可以作为主机的IP地址，因此x.x.x.0用于表示一个网段，x.x.x.255用于广播地址。

1. 域名

域名（Domain Name），是由一串用“点”分隔的字符串组成的，网络上的一台计算机或计算机组的名称，通常由三个部分组成。如：www.baidu.com，其中www.是网络名，baidu是主体，.com是后缀。

用于在数据传输时标识计算机的电子方位（有时也指地理位置，地理上的域名，指代有行政自主权的一个地方区域）。域名是一个IP地址的“面具”。域名的目的是便于记忆和沟通的一组服务器的地址（网站，电子邮件，FTP等）。

由于IP地址是数字标识，使用时难以记忆和书写，因此在IP地址的基础上又发展出一种符号化的地址方案，来代替数字型的IP地址。每一个符号化的地址都与特定的IP地址对应，这样网络上的资源访问起来就容易得多了。这个与网络上的数字型IP地址相对应的字符型地址，就被称为域名。

## 12.1.3 子网、子网掩码、网关

1. 子网

对于一般由[路由器](https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%99%A8/108294)和[主机](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%BB%E6%9C%BA/455151)组成的互连系统，我们可以使用下列方法定义系统中的子网。

为了确定网络区域，分开主机和路由器的每个接口，从而产生了若干个分离的网络岛，接口端连接了这些独立网络的端点。这些独立的网络岛叫做子网(subnet)。

1. 子网掩码

子网掩码也称之为网络掩码。用户通过子网掩码可以很快确认当前主机IP地址所属的网络类型，通常网络地址部分为“1”，主机地址部分为“0”因此，A类IP地址的子网掩码为255.0.0.0，B类IP地址的子网掩码为255.255.0.0，C类IP的子网掩码为255.255.255.0。

子网掩码主要用于判断主机发送的数据包是发送给外网还是内网。主机A向主机B发送数据包，则主机A先将自己的子网掩码与目标主机B的IP地址执行“与”操作。假设主机B的IP地址为192.168.0.100，主机A的子网掩码为255.255.255.0，将IP地址与子网掩码进行“与”操作的网络地址，结果为192.168.0.0.主机A将此网络地址与主机B所在的网络地址做对比：如果网络地址相同，则表明主机A与主机B在同一个网络中，数据包向内网发送；如果不同，则向外网发送（发送至网关）。

1. 网关

网关又称为连接器或协议转换器，主要用于实现网络连接（两个上层协议不同的网络互联）。网关的实质是一个网络通向其他网络的IP地址。例如，网络A与网络B：网络A的IP地址范围为192.168.1.1~192.168.1.254，其子网掩码为255.255.255.0；如果没有路由器，两个网络之间不能进行TCP/IP通信，因为TCP/IP协议根据子网掩码判定两个网络中的主机处于不同的网络，此时要实现网络间的通信，必须通过网关。这就如同在公司中同一个部门的员工可以直接互相交流，而不同部门的员工要当面聊天，则需要员工走出办公室门，去其他办公室或会议室，此时的“门”就相当于网路中的网关。

如果网络A中的主机要想网络B中的主机发送数据包，则数据包需要先由主机转发给自己的网关，再由网关转发到网络B的网关，网络B的网关再将其转发给网络B主机。

## 12.1.4 了解IPV4、IPV6

1. IPV4

IPv4是互联网协议第四版，是计算机网络使用的数据报传输机制，此协议是第一个被广泛部署的IP协议。每一个连接Internet的设备（不管是交换机、PC还是其他设备），都会为其分配一个唯一的IP地址，如192.149.252.76，如下图所示，IPv4使用32位（4字节）地址，大约可以存储43亿个地址，但随着越来越多的用户接入到Internet，全球IPv4地址已于2019年11月已全数耗尽。这也是后续互联网工程任务组（IEIF）提出IPv6的原因之一。

1. IPV6

IPv6是由IEIF提出的互联网协议第六版，用来替代IPv4的下一代协议，它的提出不仅解决了网络地址资源匮乏问题，也解决了多种接入设备接入互联网的障碍。IPv6的地址长度为128位，可支持340多万亿个地址。如下图，3ffe:1900:fe21:4545:0000:0000:0000:0000，这是一个IPv6地址，IPv6地址通常分为8组，4个十六进制数为一组，每组之间用冒号分隔。

1. 区别

Pv4和IPv6用于用户标识和Internet上不同设备之间的通信。IPv4是32位IP地址，而IPv6是128位IP地址。IPv4是数字地址，用点分隔。IPv6是一个字母数字地址，用冒号分隔。

我们分别详细介绍了IPv4和IPv6类型。现在，我们可以比较这些类型，并找出这两种协议之间的主要区别。我们列举了IPv4和IPv6之间的八个主要区别。

1. **地址类型**。IPv4具有三种不同类型的地址：多播，广播和单播。IPv6还具有三种不同类型的地址：任意广播，单播和多播。
2. **数据包大小**。对于IPv4，最小数据包大小为576字节。对于IPv6，最小数据包大小为1208字节。
3. **header区域字段数**。IPv4具有12个标头字段，而IPv6支持8个标头字段。
4. **可选字段**。IPv4具有可选字段，而IPv6没有。但是，IPv6具有扩展header，可以在将来扩展协议而不会影响主包结构。
5. **配置**。在IPv4中，新装的系统必须配置好才能与其他系统通信。在IPv6中，配置是可选的，它允许根据所需功能进行选择。
6. **安全性**。在IPv4中，安全性主要取决于网站和应用程序。它不是针对安全性而开发的IP协议。而IPv6集成了Internet协议安全标准（IPSec）。IPv6的网络安全不像IPv4是可选项，IPv6里的网络安全项是强制性的。
7. **与移动设备的兼容性**。IPv4不适合移动网络，因为正如我们前面提到的，它使用点分十进制表示法，而IPv6使用冒号，是移动设备的更好选择。
8. **主要功能**。IPv6允许直接寻址，因为存在大量可能的地址。但是，IPv4已经广泛传播并得到许多设备的支持，这使其更易于使用。

## 【任务实施】

## 12.1.5 图形化设置网络

登录系统后，您需要连接网络，才能接收邮件、浏览新闻、下载文件、聊天、网上购物 等。计算机连接网络的方式有多种，用户连接网络时，需要考虑其通信条件、通信量、希望 访问的资源、要求响应的速度，以及设备条件等因素。

为能帮助用户选择适合自己的上网方式，下面对网络连接进行简单介绍。

1. **连接有线网络**

有线网络安全快速稳定，是最常见的网络连接方式。当您设置好路由器后，把网线两端 分别插入电脑和路由器，即可连接有线网络。 有线网络的连接操作非常简单，具体操作步骤如下：

将网线插头的一端插入电脑的网络插孔，另一端插入路由器的网络端口。打开控制中心首 页，单击【网络】-【有线网络】-【有线网卡】，开启有线网络连接功能，如图 12.1.1 所示。




图12.1.1

1. **连接无线网络**

无线网络帮助您摆脱线缆的束缚，上网形式更加灵活，支持更多设备使用。 无线网络的连接操作与有线网络的连接操作类似，具体操作步骤如下。 打开【控制中心】首页，单击【网络】-【无线网络】-【无线网卡】，开启无线网络连接 功能，电脑会自动搜索并显示附近可用的无线网络，如图 5.1.2所示




图5.1.2

选择需要连接的无线网络。如果该网络是开放的，单击【连接】，将自动连接到此网 络；如果该网络是加密的，请根据提示输入密码，单击【连接】按钮，即可连接无线网络， 如图 5.1.3所示。



图5.1.3

若所选无线网络的右侧显示蓝色小图标，则表示已成功连上该无线网络，如图 5.1.4 所 示



图5.1.4

1. **连接隐藏网络**

为了防止他人扫描到自己的 WiFi，进而破解 WiFi 密码连接您的网络，您可以在路由器设 置界面隐藏无线网络。设置后，您需要手动连接隐藏网络才能上网。

（1）在控制中心首页，单击 C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1659709674419.png。

（2）单击【无线网络】，进入无线网络设置界面。

（3）单击【连接到隐藏网络】。

（4）输入网络名称、SSID 和其他必填选项。

（5）单击【保存 】。

1. **连接个人热点**

无线热点将电脑连接的网络信号转换为 WiFi 热点，以供一定距离内的其他设备无线上 网。要开启无线热点，电脑必须连接到网络并装有无线网卡。

操作步骤如下：

(1) 在【控制中心】首页，单击C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1659709674419.png 。

(2) 单击【个人热点】。

(3) 打开【热点】开关，设置热点信息（无线网络中的 SSID 是路由器发送的无线信号的 名字）。

(4) 单击【保存】 。




图5.1.5

1. **连接移动网络**

当您处于一个没有网络信号的地方时，可以使用无线上网卡来上网。在有电话信号覆盖的任何地方，无线上网卡通过运营商的移动数据网络接入宽带服务。

（1）将移动网卡插入电脑上的 USB 接口中。

（2）电脑将根据移动网卡和运营商信息，自动适配并自动连接网络。

（3）在控制中心首页，单击 。

（4）单击【移动网络】，查看详细设置信息。

1. **连接拨号网络**

拨号上网（DSL）是指通过本地电话拨号连接到网络的连接方式。配置好调制解调器（俗 称光猫），把电话线插入电脑的网络接口，创建宽带拨号连接，输入运营商提供的用户名和 密码，即可拨号连接到 Internet 上。 新建拨号连接

（1）在控制中心首页，单击 。

（2）单击 DSL，单击【创建 PPPoE 连接】按钮 。

（3）输入宽带名称、帐户、密码。

（4）单击【保存】，系统自动创建宽带连接并尝试连接。

## 【任务回顾】

【知识点总结】

1. 计算机网络分类为：局域网、广域网、城域网，其按照范围大小排序广域网、城域网、局域网。
2. IP地址是用来区分同一个网络中的不同主机的唯一标识。
3. 域名（Domain Name）是由一串字符组成的，域名指向某一个IP地址。
4. 子网,**为了确定网络区域，分开主机和路由器的每个接口，从而产生了若干个分离的网络岛，接口端连接了这些独立网络的端点。这些独立的网络岛叫做子网(subnet)。**
5. 子网掩码(subnet **mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩，它用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网，以及哪些位标识的是主机的位掩码。**
6. 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。
7. IPv4是 Internet Protocol version 4 的缩写，表示IP协议的第四个版本。
8. IPv6是 Internet Protocol version 6 的缩写，表示IP协议的第六个版本。

【思考与练习】

1. 简述IPV4与IPV6区别。
2. 计算机网络根据覆盖率划分分为哪几种？

# 任务 2 网络管理基础

## 【任务描述】

本次任务主要是带领大家进行网络配置，上面一个任务我们使用图形化界面的方式来对我们的主机进行网络配置，在此过程中我们的操作跟我们在使用Ubuntu系统的十分的相似，那么要是我们采取命令的形式来配置网络，我们是否也可以做到？这次任务就是带领大家来使用命令的方式来配置我们的网络。

## 【知识储备】

1. 现阶段我们查看主机IP地址有两种方式，一种是通过nmtui图形化界面比较直观的查看主机ip，第二种就是采用命令的形式来查看ip地址，一般我们都采用ifconfig，因为这个跟我们windows中ipconfig很相似。

## 12.2.1 connection修改

1. 查看ip的几种方式
2. ip

ip命令主要功能在于显示或设置网络设备，本任务主要是用来查看ip地址，下面简单介绍一下ip指令的用法。

语法：ip [OPTIONS] OBJECT {COMMAND | help}

常用对象如下表12.2.1所示

表12.2.1 ip指令常用对象

|  |  |
| --- | --- |
| 对象 | 功能 |
| link | 网络设备 |
| address | 设备上的协议（IP或IPv6）地址 |
| addrlabel | 协议地址选择的标签配置 |
| route | 路由表条目 |
| rule | 路由策略数据库中的规则 |

本次任务主要是显示ip地址，由上述表格中可得知，address这个选项可以帮助到我们查看ip地址，指令如下：




图12.2.1

1. ifconfig

ifconfig命令用于显示或设置网络设备。用其查看ip地址命令如下：




图12.2.2

其部分选项和参数的用法：

ifconfig[网络设备][down｜up ][add 地址][del 地址][硬件地址]

down：关闭指定的网络设备。

up：启动指定的网络设备。

add 地址：设置网络设备的 IPv6 地址。


del地址：删除网络设备的 IPv6 地址。

硬件地址：硬件地址分物理地址和逻辑地址。其中物理地址指网卡物理地址存储器中存储的实际地址，逻辑地址就是IP地址。


下面简单为大家介绍网络设变的开启与关闭，在我们开启关闭之前要确保自己的权限是否属于root权限：

C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\zhangzhihao634584\FileStorage\Temp\1659684667889.png

我们需要使用su指令来切换我们的权限过程如下：



切换到我们root权限之后，相信大家发现我们的用户发生的变化从原来的zahi变更为root同时我们的提示符也变更了，从$变成了#，之后我们在去开启或关闭我们的网络设备就可以正常使用了。



1. nmcli

nmcli该命令可以完成网卡上所有的配置工作，并且可以写入配置文件，永久生效。

下面就对nmcli常用指令进行简单介绍，大家可以根据喜好自行查找。

nmcli connection show #有线连接 查看网卡连接信息

nmcli connection show --active    #显示所有活动的连接状态

nmcli connection add help       # 查看帮助

nmcli connection reload        #重新加载配置

注意：在我们device管理任务中，我们同样采取nmcli指令进行管理。


1. 修改网卡默认命名规则


vim /etc/default/grub

GRUB\_CMDLINE\_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0" 更改为 eth0 的命名规则

update-grub

shutdown -r no





## 12.2.2 device管理

上面在讲解nmcli已经提及到device所以这个环节就给大家简单介绍一些关于我们如何管理网络设别的指令。

我相信在大家看到这里的时候也不难发现nmcli在我们网络这块其实发挥着很大的作用，所以希望大家在此处认真学习。

接下来给大家简单介绍一些关于管理device的指令，大家可以根据喜好自行查找学习

nmcli device show #查看网卡设备

nmcli device connect ens33 #链接网卡设备，物理连接

nmcli device disconnect ens33 #关闭网卡设

## 【任务实施】

## 12.2.3 命令行界面设置网络

uos系统的网卡的配置统一采用nmcli系列命令

配置文件位于/etc/NetworkManager/system-connections/目录

实例：

nmcli connection show

nmcli connection del ens33 # 删除ens33 配置文件

nmcli connection add type ethernet con-name ens33 ifname ens33 connection.autocnnect yes

重新生成配置文件并设置其自动连接

解释：type 类型， Ethernet 以太网卡， con-name配置文件名字 ，ifname设备名字，connection.autocnnect 自动连接，默认都写。

nmcli connection modify ens33 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.200.201/24 ipv4.gateway 192.168.200.2 ipv4.dns 114.114.114.114 connection.autocnnect yes

解释：modfly 修改配置文件，manual 手动修改

最后重新启动服务，不然不生效

systemctl restart NetworkManager

## 【任务回顾】

【知识点总结】

1. 查看主机ip地址的方法：ip 、ifconfig、nmcli。
2. device管理同样也是采用的nmcli进行管理的。

【思考与练习】

查看IP地址的方法\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

# 任务 3 网络管理进阶

## 【任务描述】

该任务是对上个任务的完善，上面任务我们学的是如何配置网络，但是我们网络配置是否成功还需要本任务的支持，我们配置好网络之后就是见检查网络是否可以正常联网，但是在我们学习如何网络诊断的时候我们要先来学习一下一个新的工具nmtui，它是一个具有字符界面的文本配置工具，可以看到我们的网络信息。

## 【知识储备】


1. 除了使用命令行来管理我们网络设备，还可以通过nmtui来实现。

## 12.3.1 nmtui工具


nmtui是Linux操作系统提供的一个具有字符界面的文本配置工具，在终端窗口中，以root用户身份运行nmtui命令即可进入网络管理器界面。

该命令是网卡配置图形界面命令，格式 nmtui

1. 配置界面




1. 选择网络接口




1. 进行相关网络设置





1. 返回退出



## 12.3.2网络诊断

1. ping

格式：ping IP地址

例子：ping www.baidu.com


1. 常用指令或参数如下表12.3.1所示：

表12.3.1 ping常用指令或参数

|  |  |
| --- | --- |
| 选项 | 功能 |
| ctrl+z | 将当前正在运行的命令放入后台并挂起（暂停） |
| ctrl+c | 终止前台进程 |
| -c | 设置次数 |
| -i | 指定收发信息的间隔时间 |
| -l | 设置在送出要求信息ICMP包之前，先行发出数据包 |
| -n | 只输出数值 |
| -p | 设置填满数据包的范本样式 |
| -q | 不显示指令执行过程 |
| -R | 记录路由过程 |
| -s | 设置数据包的大小 |
| -t | 设置存活数值TTL的大小 |


例1：连续ping3次

ping –c 3 www.baidu.com



例2：连续ping3次，间隔5秒

ping –c 3 –i 5 [www.baidu.com](https://www.baidu.com)




## 12.3.3网络下载

1. wget 介绍

wget命令是用来从指定的URL下载文件。wget非常稳定，它在带宽很窄的和不稳定网络的情况下有着很强的适应能力，如果是因为网络的原因导致下载失败，wget会不断的尝试下载，直到整个文件下载完毕。如果是服务器打断下载过程，它会再次联到服务器上从停止的地方继续下载。这对从那些限定了链接时间的服务器上下载大文件非常有用。

格式：wget [选项] 地址

实例：使用wget下载jdk



wget常用选项如表12.3.2所示

表12.3.2 wget常用选项

|  |  |
| --- | --- |
| 选项 | 说明 |
| -b | 启动后转入后台下载，wget 默认把文件下载到当前目录 |
| -O | 将文件下载到指定的目录中 |
| -c | 断点续传，如果下载中断，那么连接恢复时，会从上次断点开始下载 |
| -P | 保存文件之前先创建指定名称的目录 |
| -t | 尝试连接次数，当wget无法与服务器建立连接时，尝试连接多少次 |

## 【任务回顾】

【知识点总结】

1. ping命令的使用，主要是用来查看目标主机跟网络之间的联通性。
2. nmtui这是一个用图形化界面管理或查看我们网络设备的工具。
3. 网络下载wget，这个不光在UOS系统中作为一个网络下载工具，其实在其他Linux系统中也是一样的，由此可见wget是我们在学习过程中不可缺少的一环。

【思考与练习】

1. 利用nmtui来管理网络配置。
2. 利用wget下载jdk，并安装jdk。

# 项目总结

本次项目总共分为4个部分

1. 网络基础部分：这个部分主要讲关于计算机网络基础知识，其中包含了网络的的分类，IP地址、域名、子网、子网掩码、网关、IPV4、IPV6这些基础知识。
2. 网络设置部分：这个部分主要是学习如何给主机进行IP地址设置，其中讲了两种方式，第一种采用命令的方式，对我们系统的配置文件进行修改，第二种，就是采用nmtui图形化的方式进行直观的修改，两者都可以对网络进行设置。
3. 网络测试部分：该部分在我们配置好网络的时候用来检测主机是否可以正常的联通网络，如果说不行，那我们还要继续上面一步：网络设置。
4. 网络下载部分：这个部分是该任务最简单的一个模块，主要是用wget进行软件的下载。